用Flash MX制作MOV短片

现在大多数的数码相机都附有短片拍摄功能，有的相机所拍的为 AVI 格式的短片，但更多数码相机所拍摄的短片为 MOV 格式，由于相机本身的局限，这些短片一般无法记录声音，拍下的短片成了“哑剧”，并且能对 MOV 短片进行合并、格式转换的工具很少，这都给人们的使用带来了很大不便与遗憾。如果利用动画制作工具 Flash MX，就可以非常方便地对多个 MOV 短片进行合并，而且还可以为这些无声短片添加片头动画、背景声音，把影片用 DivX MPEG4 等编码来压缩成 AVI 文件，这样既减小了文件体积，也便于与他人分享。
一、导入文件
把要合并的短片 SVI01.MOV、SVI02.MOV……及背景音乐 MUSIC.MP3 准备好，打开 Flash MX，执行“文件→导入库”命令，选中 SVI01.MOV，然后点击“打开”，在“导入设置”中选“嵌入视频在 Macromedia Flash 影片中”一项，点击“确定”，便可进入图 1 所示的“导入视频设置”界面。因数码相机所拍的 MOV 电影本身已经过压缩，质量又不是很高，因此在“品质”一栏中尽量设置为 100，“关键帧间隔”设为 1，“比例”设为 100%，勾选“同步视频到 Macromedia Flash 影片的帧中”一项，“视频的帧编码为 Macromedia Flash 帧的比率”一项设置为 1:1，然后点击“确定”，就可以把 MOV 影片导入到影片库中了，用同样的办法把各个要合并的 MOV 文件导入，最后导入背景音乐 MUSIC.MP3。
注意：一定要在电脑中安装 QuickTime 播放器，否则不能在 Flash MX 中导入 MOV 电影。
二、合并短片
打开“修改→影片”命令，把影片的尺寸设置成与 MOV 电影的尺寸一样大小。数码相机所拍的 MOV 短片一般为 160×120 像素左右，在 Flash 中导入后，可在短片的属性中看到。按“Ctrl+L”键打开影片库，在影片的时间轴上选定图层 1 的第一帧，按播放顺序把影片 SVI01.MOV 拖入到场景中，然后打开对齐面板影片的位置调整好。插入一个图层 2，用来放置第二个短片，第一个影片 SVI01.MOV 在第 1618 帧结束，则在图层 2 的第 1619 帧上单击，按下 F6 键把它转化为关键帧，然后把 SVI02.MOV 从库中拖到场景来，调整好位置，这样就完成两个短片的合并了。多个短片的合并按顺序用这个办法把短片加入即可，但每一个图层只能放置一个短片，并且要找到前一短片结束的位置，在这个图层上后移一帧，并插入关键帧，然后再把短片拖入场景，这样才能把短片连接起来。

图 1
图 2

三、加入背景音乐
数码相机所拍的短片一般都是“哑剧”，为它加入背景音乐就更有必要了。新增一个图层，名为“音乐层”，选定该图层后把音乐从库中拖到场景即可。

四、导出 AVI 文件
经过上面简单的几步，现在我们就可以把这些无声短片转化成一个有背景音乐的完整 AVI 文件了。执行菜单中的“文件→导出影片”命令，打开“导出影片”对话框，在“保存类型”选框中选“AVI 视频文件”，输入文件名后保存，会出现如图 3 所示的设置对话框，“尺寸”最好保持不变，保持宽高比率；“视频格式”选 24 位色、压缩视频、平滑，“声音格式”可根据需要设置，采样率越高，音质越好。然后点击“确定”，进入图 4 所示的“视频压缩”选择对话框，选择其中的一个压缩程序进行压缩即可。如果你安装了《豪杰解霸 3000》之类的播放工具，还可以在这里找到 DivX 压缩程序，用它可以获得较好的图像质量和较高的压缩率。每一个压缩程序还有不同的配置，一般我们不必多管，直接点击“确定”按钮就可获得我们需要的 AVI 文件了。

图 3
图 4

利用 Flash MX，我们还可以非常方便地为短片加上片头、字幕等内容，有兴趣的朋友亲自动手试试吧。